**Технические характеристики (техническое задание)**

**Сборник для хранения очищенной воды С-240**

**производства ООО ПФ «Ливам»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение** | **Внешний вид** |
| Сбор и хранение очищенной воды, получаемой различными методами очистки из воды питьевой общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях различного типа и других учреждениях. | \\Server\общие документы омсрб\Технические характеристики\Технические характеристики\Обновление 20.01.20\JPG\s_240.jpg |
| **Технические характеристики** |
| Ёмкость, л | 240 |
| Размеры в плане, мм | 690х660 |
| Высота, мм, без подставки | 1120 |
| Масса, кг | 24 |
| Напряжение питания электрических цепей управления | 12 В или 220 В |
| Срок службы, лет | не менее 8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи | 18 |
| Срок хранения очищенной воды, часов, не более | 24 |
| Исполнение | - настольное,- напольное (имеется подставка с колёсами) |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| **Регистрационное удостоверение** на медицинское изделие | № ФСР 2008/03609 от 10 ноября 2008 г. |
|  |  |
| **Особенности** |
| - Возможность объединения в единую систему с аквадистиллятором.- Автоматическое отключение аквадистиллятора при наполнении водосборника. | - Защищенная от сколов, царапин и трещин поверхность.- Воздушный бактерицидный фильтр.- Подставка с колёсами для перемещения водосборника в незаполненном состоянии. |